Hjem
Indeks

# Konfigurere en bro

Du kan slå av Internett-delingsfunksjoner for å tillate bruk av brokoblinger mellom de kabeltilkoblede og de trådløst tilkoblede maskinene i nettverket. Når basestasjonen fungerer som en brokobling, har maskinene i AirPort-nettverket tilgang til alle tjenestene på Ethernet-nettverket. Den trådløse enheten gir ikke tilgang til Internett-delingstjenester.

Det er mulig at inkompatibiliteter mellom Internett-delingstjenestene til den trådløse enheten og Internett-leverandørens tilkoblingsmetode rettes opp hvis du bruker basestasjonen eller Time Capsule-enheten som en brokobling.

Hvis du kobler til Internett med PPPoE, kan du ikke bruke den som en brokobling. Når basestasjonen bruker PPPoE, fungerer den som en ruter og distribuerer IP-adresser til klienter på nettverket med DHCP og NAT.

## Slik konfigurerer du den trådløse enheten som en brokobling:

1. Åpne AirPort-verktøy. På Macintosh-maskiner finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på datamaskiner med Windows finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker den trådløse enheten, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på Internett i verktøylinjen, og klikk deretter på Internett-forbindelse.

4. Velg Av (bromodus) fra Forbindelsesdeling-lokalmenyen.

### Beslektede emner

DHCP

NAT (Network Address Translation)