ホーム
索引

# ネットワークのワイヤレスオプションを設定する

「AirMac ユーティリティ」の「ワイヤレス」パネルで、ネットワークのワイヤレス設定を管理します。

「ワイヤレス」パネルを探すには、「AirMac ユーティリティ」を開き、ベースステーションを選択するか、Time Capsule を使用している場合はそれを選択して、「ベースステーション」＞「手動設定」と選択します。必要に応じて、装置のパスワードを入力します。ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「ワイヤレス」をクリックします。

「AirMac ユーティリティ」は、Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

## 次のワイヤレスオプションの 1 つ以上を設定します：

- ネットワークモードを設定します。ワイヤレスネットワークを作成するか、WDS（Wireless Distribution System）に接続するか、またはワイヤレスネットワークを拡張するか（装置がワイヤレスネットワークの拡張に対応していて、ほかの 802.11n 装置をネットワークに接続する場合）を選択します。

- ワイヤレスネットワークに名前を付けます。

- 無線モードを設定します。お使いのベースステーションおよびネットワークに接続するクライアントコンピュータに応じて、802.11n（802.11b/g 互換）、802.11n のみ（2.4GHz）、802.11n（802.11a 互換）、または 802.11n のみ（5GHz）を選択します。

- WEP または WPA を使用するワイヤレスネットワークのワイヤレス・セキュリティ・レベルを設定します。設定しているベースステーションおよびネットワークに接続するクライアントコンピュータの機能に応じて選択します。推奨されるセキュリティレベルは WPA／WPA2 パーソナルです。

- マルチキャストレートや送信出力などの追加オプションを設定するには、「ワイヤレス・ネットワーク・オプション」をクリックします。

これらのオプションの設定について詳しくは、下のリンクをクリックしてください。

### 関連トピック

AirMac のセキュリティ

マルチキャストレート