Koti
Hakemisto

# IPv6:n käyttöönotto

IPv6 on uusi versio IP-protokollasta. Tällä hetkellä IPv6:tta käyttävät lähinnä jotkin tutkimuslaitokset. Useimpien tietokoneiden ei tarvitse käyttää IPv6:ta.

IPv6:n tärkein etu on se, että se kasvattaa osoitteiden koon 32 bitistä (nykyinen IPv4-standardi) 128 bittiin. 128-bittinen osoitteiden koko on riittävän suuri valtavan laitemäärän tukemiseen. Tämä mahdollistaa enemmän osoitteita tai solmuja kuin on nykyisin mahdollista. IPv6 tarjoaa myös enemmän tapoja osoitteiden käyttöönottoon ja yksinkertaisemman automaattisen määrittelyn.

IPv6 on määritelty oletuksena automaattisesti ja oletusasetukset riittävät. Jos kuitenkin verkon ylläpitäjä tai internet-palveluntarjoaja on nimenomaisesti kehottanut määrittelemään IPv6:n käsin, avaa AirPort-työkalu, valitse laite, jota olet ottamassa käyttöön, ja osoita Manuaaliset asetukset. Kirjoita tarvittaessa salasana. Osoita työkalupalkissa Lisävalinnat ja sitten IPv6.

AirPort-työkalu sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

## IPv6-asetusten tekeminen käsin:

1. Valitse IPv6-tila-ponnahdusvalikosta Palvelin, Tunneli tai Reititin sen mukaan mitä menetelmää sinua kehotettiin käyttämään.

2. Valitse Määrittele IPv6 -ponnahdusvalikosta Manuaalisesti ja syötä internet-palveluntarjoajalta tai verkon ylläpitäjältä saamasi tiedot.

### Tähän liittyvät aiheet

IPv6