主页
索引

# 控制对无线网络的访问

您可以使用访问控制来指定哪些电脑能够通过无线网络发送或接收信息。如果无线设备支持它，您还可以控制电脑能够访问网络的时间和天数。

访问控制会阻止不在访问控制列表中的电脑访问 AirPort 网络。

使用“AirPort 实用工具”来设定访问选项。打开“AirPort 实用工具”，选择无线设备，然后选取“基站”>“手动设置”。如有必要，请输入密码。在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“访问控制”。

在运行 Mac OS X 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中。

## 若要设置访问控制：

根据您正在设置的无线设备，从“MAC 地址访问控制”弹出式菜单中选取“本地”（在某些 AirPort 基站上可用）、“定时访问”或“RADIUS”。

- 如果选取“本地”，则请点按添加按钮 (+)，并输入您想要其访问网络的客户端的 AirPort ID 或无线 MAC 地址，或者点按“本电脑”以添加您正在使用的电脑的 AirPort ID。用描述字段在列表中输入电脑的名称。

- 如果选取“定时访问”，则请点按添加按钮 (+)，并输入您要允许其访问网络的电脑的 MAC 地址、描述或名称。您也可以点按“本机”以添加您正在用于设置此基站的电脑的 MAC 地址和名称。从弹出式菜单中选取一个值。从“天数”弹出式菜单中选取星期中的一天或“每天”，然后从“其他”弹出式菜单中选取“全天”或“介于以下时间”。如果您选取了“介于以下时间”，则可以通过连按时间栏来编辑该日的时间。

- 如果选取“RADIUS”，则请输入 RADIUS 服务类型、RADIUS IP 地址、共享密钥以及首选 RADIUS 服务器的首选端口。如果有备用 RADIUS 服务器，则请输入其信息。如果没有该信息，请咨询服务器管理员。

如果您正在无线分布系统 (WDS) 中使用本地访问控制，请将访问控制列表拷贝到网络上的所有基站。

### 相关主题

访问控制

RADIUS