Inicio
Índice

# Ampliación del radio de alcance de una red inalámbrica

Para ampliar el radio de alcance de su red inalámbrica AirPort, puede configurar diversas estaciones base AirPort Extreme o AirPort Express a modo de sistema de distribución inalámbrico WDS. Cuando se conectan de forma inalámbrica varias estaciones base en un WDS, cada estación base se configura como estación base principal, como estación base remota o como estación base de retransmisión.

Nota: si está ampliando el radio de una red inalámbrica 802.11n, haga clic en el enlace siguiente para obtener instrucciones simplificadas.

Ampliación del radio de alcance de una red 802.11n

Una estación base principal está conectada a Internet y comparte su conexión con las estaciones base remota y de retransmisión. Una estación base remota simplemente comparte la conexión a Internet de la estación base principal. Una estación base de retransmisión comparte la conexión a Internet de la estación base principal y transfiere la conexión a otras estaciones base remotas.

Las tres configuraciones de estación base (principal, remota y de retransmisión) también pueden compartir la conexión a Internet de la estación base principal con ordenadores cliente de forma inalámbrica o mediante una conexión Ethernet, en el caso de que los ordenadores cliente estén conectados a la estación base a través de Ethernet.

Para configurar estaciones base en un WDS, deberá saber el número de identificación AirPort de todas las estaciones base. El número de identificación AirPort, conocido también como dirección MAC (Media Access Controller), está impreso en la etiqueta de la parte inferior de la estación base AirPort Extreme, junto al símbolo de AirPort, y en el lateral del adaptador de corriente de la estación base AirPort Express. Para facilitar la configuración de un WDS, coloque todas las estaciones base en una mesa y enchúfelas a una fuente de alimentación.

Para comenzar a configurar un WDS, abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo inalámbrico y, a continuación, elija Estación base > Configuración manual. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

La Utilidad AirPort se encuentra en la carpeta Utilidades, en la carpeta Aplicaciones, en un ordenador con Mac OS X y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

## En el panel Inalámbrica:

1. Seleccione “Participar en una red WDS” en el menú local “Modo inalámbrico”.

2. Haga clic en WDS.

3. Realice una de las siguientes operaciones:

- Si está configurando una estación base principal WDS, haga clic en el botón Añadir (+) e introduzca el número AirPort o la dirección MAC inalámbrica de las estaciones base remotas WDS.

- Si está configurando una estación base remota, introduzca el número AirPort o la dirección MAC inalámbrica de la estación base principal WDS.

- Si está configurando una estación base de retransmisión, introduzca el número AirPort o la dirección MAC inalámbrica de la estación base principal WDS y, a continuación, haga clic en Añadir (+) para introducir los números AirPort o las direcciones MAC inalámbricas de las estaciones base remotas WDS.

4. Utilice el mismo nombre y contraseña de red para todas las estaciones base en el sistema de distribución inalámbrico.

5. Haga clic en AirPort en la barra de herramientas, haga clic en Inalámbrica y utilice el mismo canal para todas las estaciones base del WDS.

Por omisión, está seleccionada la opción “Permitir clientes inalámbricos”. Si desactiva la opción “Permitir clientes inalámbricos en esta estación base” y más adelante desea cambiar los ajustes de la estación base, deberá conectar un cable Ethernet al puerto LAN de la estación base. No podrá conectarse de forma inalámbrica a la estación base sin volver a configurarla.

Si sus estaciones base están conectadas por Ethernet, consulte el tema “Cómo utilizar varias estaciones base en una red Ethernet” para ampliar el radio de alcance de la red inalámbrica.

### Temas relacionados

Cómo utilizar varias estaciones base en una red Ethernet