Hjem
Indeks

# Finne MAC-adressen til den trådløse enheten

Du kan lese av MAC-adressen (MAC = Media Access Control) til alle basestasjonene i nettverket. Hvert av den trådløse enhetens grensesnitt (det trådløse grensesnittet og Ethernet-grensesnittet) har en egen MAC-adresse.

Adressene er trykt under AirPort Extreme-basestasjonen og Time Capsule-enheten, og på baksiden av AirPort Express.

MAC-adressen til det trådløse grensesnittet kalles også AirPort-IDen.

Det er mulig at du må oppgi en MAC-adresse til Internett-leverandøren din eller til klienter på nettverket.

## Slik finner du MAC-adressene med AirPort-verktøy:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker basestasjonen eller Time Capsule-enheten, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Den trådløse MAC-adressen vises som «AirPort-ID» i Oversikt-panelet i AirPort-verktøy.