홈
인덱스

# 베이스 스테이션 또는 Time Capsule이 NAT 및 DHCP를 제공하는 라우터에 연결되어 있습니다

베이스 스테이션 또는 Time Capsule이 NAT(Network Address Translation)를 사용하여 해당 네트워크상의 다른 컴퓨터와 단일 인터넷 연결을 공유하는 다른 네트워크 장비나 라우터에 연결되어 있고 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 사설 IP 주소를 제공한다면, 베이스 스테이션이나 Time Capsule의 NAT 및 DHCP를 꺼야 합니다.

대부분의 네트워크는 IP 주소를 제공하는 데 있어 NAT 및 DHCP를 사용하는 하나의 장비만 필요로 합니다.

## NAT 및 DHCP를 끄려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 인터넷 연결을 클릭하십시오.

4. 연결 공유 팝업 메뉴에서 끔(브리지 모드)을 선택하십시오.

NAT 및 DHCP가 꺼져 있으면, 장비는 네트워크상의 무선 컴퓨터와 유선 컴퓨터 사이에 간단한 브리지로 동작합니다.

### 관련 주제

DHCP