Koti
Hakemisto

# Useiden tukiasemien käyttö ethernet-verkossa

Voit asettaa useita AirPort Extreme -tukiasemia tai Time Capsuleita luomaan yhden langattoman verkon (tunnetaan nimellä roaming-verkko).

## Roaming-verkon käyttöönotto:

1. Kytke kaikki tukiasemat ja Time Capsulet samaan ethernet-verkon aliverkkoon ja anna jokaiselle laitteelle sama verkkonimi ja salasana.

2. Jos haluat jakaa IP-osoitteita verkon asiakkaille DHCP:llä, aseta yksi laite toimimaan DHCP-palvelimena. Toimi seuraavasti:

- Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort. Valitse DHCP-palvelimena käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin.

  Varmista että laite jakaa joukon oikeita IP-osoitteita. NAT:in käyttämiä yksityisiä IP-osoitteita ei voida käyttää roamingissa. Osoita työkalurivillä Internet ja valitse ”Jaa alue IP-osoitteita” Yhteyden jakaminen -ponnahdusvalikosta.

3. Määrittele muut tukiaseman silloiksi ottamalla DHCP ja NAT pois käytöstä. Toimi seuraavasti:

- Valitse AirPort-työkalussa sillaksi muutettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

  Osoita työkalupalkissa Internet, osoita Internet-yhteys ja valitse Yhteyden jakaminen -ponnahdusvalikosta ”Pois (siltatila)” niissä laitteissa, jotka haluat määritellä silloiksi.

Jos käytät langatonta laitetta, joka tukee 802.11n:ää, voit laajentaa verkkoa määrittelemällä dynaamisen WDS-järjestelmän.

### Tähän liittyvät aiheet

802.11n-verkon kantaman laajentaminen