Startpagina
Index

# De MAC-adressen van uw draadloze apparaat bekijken

U kunt de MAC-adressen (Media Access Control) bekijken van de basisstations die met uw netwerk zijn verbonden. De draadloze interface en de Ethernet-interface van het draadloze apparaat hebben beide een uniek MAC-adres.

Bij het AirPort Extreme-basisstation en de Time Capsule staan de adressen op de onderzijde en bij de AirPort Express staan ze op de achterzijde.

Het draadloze MAC-adres wordt soms de AirPort-ID genoemd.

Mogelijk moet u een MAC-adres aan uw internetaanbieder of aan clients in uw netwerk verstrekken.

## De MAC-adressen bekijken met AirPort-configuratieprogramma

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het basisstation of de Time Capsule en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Het MAC-adres van de draadloze netwerkvoorziening wordt weergegeven als AirPort-ID in het paneel 'Overzicht' van AirPort-configuratieprogramma.