Startsida
Index

# Använda flera basstationer i ett Ethernetnätverk

Du kan ställa in flera AirPort Extreme-basstationer eller Time Capsule-enheter så att de skapar ett gemensamt (s.k. ”roaming”) trådlöst nätverk.

## Så här ställer du in ett gemensamt nätverk:

1. Anslut alla basstationer och Time Capsule-enheter till samma delnät i Ethernetnätverket och ge samma nätverksnamn och lösenord till alla enheter.

2. Ställ in en basstation som DHCP-server så att du kan dela ut IP-adresser via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Så här gör du:

- Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator. Markera enheten du ställer in som DHCP-server och klicka sedan på Manuell inställning.

  Se till att enheten delar ut ett intervall riktiga IP-adresser. Egna IP-adresser som används av NAT (Network Address Translation) kan inte användas i gemensamma nätverk. Klicka på Internet i verktygsfältet, klicka på Internetanslutning och välj sedan ”Dela ut ett intervall IP-adresser” från popupmenyn Anslutningsdelning.

3. Ställ in de övriga basstationerna i bryggläge genom att stänga av DHCP och NAT. Så här gör du:

- I AirPort-verktyg markerar du enheten du vill ställa in som en brygga och klickar sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

  Klicka på Internet i verktygsfältet, klicka på Internetanslutning och välj sedan ”Av (bryggläge)” från popupmenyn Anslutningsdelning för enheten du vill ställa in som brygga.

Om du använder en trådlös enhet med stöd för 802.11n kan du utöka räckvidden i nätverket genom att skapa ett DWDS (Dynamic Wireless Distribution System).

### Relaterade ämnen

Utöka räckvidden för ett 802.11n-nätverk