Startsida
Index

# Lägga till en trådlös klient i ett 802.11n-nätverk

Om du använder en AirPort-basstation som stöder 802.11n, eller en Time Capsule, och nätverket är lösenordsskyddat med WPA Personal eller WPA/WPA2 Personal, kan du ge trådlösa klienter tillgång till nätverket utan att de måste ange nätverkslösenordet.

När du tillåter en klient att ansluta till nätverket sparas klientens namn och trådlösa MAC-adress (eller AirPort-ID) i behörighetslistan i AirPort-verktyg tills du tar bort dem från listan. Du kan också tillåta åtkomst under ett dygn. När 24 timmar har gått kan då klienten inte längre ansluta till nätverket.

När du ger en klient åtkomst till det trådlösa nätverket behöver klienten inte ange lösenordet till nätverket.

## Så här tillåter du åtkomst till nätverket:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program på en Mac, eller i Start > Alla program > AirPort om du använder en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Välj Basstation > Lägg till trådlösa klienter.

4. Välj hur du vill att klienten ska ansluta till nätverket:

- Välj PIN-kod om du vill ange en åttasiffrig kod för den klient som ska ansluta till nätverket.

- Välj ”Första försöket” om du vill tillåta nätverksåtkomst för nästa klient som försöker ansluta till nätverket.

- Välj ”Begränsa klientens åtkomst till ett dygn” om du bara vill tillåta åtkomst till nätverket under ett dygn. Om du inte markerar det här alternativet kommer klienten att ha åtkomst till nätverket tills du tar bort klientens namn från behörighetslistan.

Om du vill ta bort en klient klickar du på AirPort i AirPort-verktygs verktygsfält, väljer Behörighetsstyrning, markerar klientens namn och klickar på ta bort-knappen (-). När du har tagit bort en klient från listan måste du uppdatera enheten.