Início
Índice remissivo

# Como configurar a estação-base ou Time Capsule para usar o Bonjour

O Bonjour, por vezes referido como rede de configuração zero, é uma tecnologia de rede que permite que os dispositivos se detectem automaticamente uns aos outros sem qualquer configuração ou definição de rede.

Algumas versões da estação-base AirPort Extreme e todas as versões do Time Capsule suportam a utilização do Bonjour para anunciar serviços através da Internet. Isto requer a utilização de um nome de anfitrião de Dynamic DNS (ou nome de anfitrião global dinâmico) e da palavra-passe que recebeu do seu fornecedor de acesso à Internet (ISP) ou do administrador da rede.

Ao atribuir um nome de anfitrião global dinâmico ao seu dispositivo sem fios AirPort, pode aceder ao dispositivo fora da rede local actual, mesmo que o endereço IP público mude em intervalos regulares.

Depois de ter as informações de conta, siga estas instruções para as digitar no Utilitário AirPort.

## Para introduzir as informações de DNS dinâmico:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, num computador com Windows.

2. Seleccione o dispositivo na lista e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em Estação-base ou em Time Capsule e depois em Editar ao lado do campo de nome.

4. Seleccione a opção “Usar nome de host global dinâmico” e digite as informações da conta.

Contacte o seu ISP ou administrador de rede se necessitar de mais informações sobre a compatibilidade com o Bonjour.