Inicio
Índice

# Conexión remota a la estación base mediante PPP

Si está utilizando una estación base Ethernet dual (Snow) o AirPort Extreme con un módem interno y el módem de la estación base está conectado a una toma de teléfono, puede entrar en la estación base desde un ordenador remoto mediante una conexión telefónica y acceder a su red AirPort.

La conexión remota a la estación base permite acceder a la red AirPort, incluidos todos los ordenadores conectados a ella por Ethernet. Si la estación base está conectada a Internet con un módem DSL o por cable, también podrá conectarse a Internet.

## Para configurar el acceso remoto a su estación base:

1. Abra la Utilidad AirPort, que se encuentra en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Programas > AirPort en un PC con Windows.

2. Seleccione su estación base y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña de la estación base.

3. Haga clic en Red, seleccione “Activar acceso telef. PPP” y haga clic en Configurar.

4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, el número de tonos antes de contestar y otros ajustes.

Dado que ajusta la estación base para que responda a las llamadas entrantes, considere la posibilidad de utilizar una línea telefónica dedicada para su estación base. Las demás llamadas recibidas por la misma línea pueden hacer que el módem de la estación base AirPort se desconecte.

Nota:si se conecta a Internet mediante el módem interno de la estación base, no podrá activar el acceso telefónico PPP.