Start
Index

# Einrichten Ihres AirPort-Netzwerks

Verwenden Sie den Bereich "Drahtlos", um Optionen für Ihr drahtloses Netzwerk festzulegen.

## Zu den Optionen in diesem Bereich zählen Folgende:

- Festlegen des drahtlosen Modus, um ein neues drahtloses Netzwerk einzurichten oder ein vorhandenes drahtloses Netzwerk zu erweitern.

- Benennen Ihres Netzwerks. Hierbei wird der Name festgelegt, der auf Computern mit Mac OS X im AirPort-Menü in der Menüleiste bzw. auf Windows-Computern über dem Symbol für das drahtlose Netzwerk in der Taskleiste angzeigt wird.

- Einstellen des Sendermodus. Wählen Sie die Frequenz für Ihr drahtloses Netzwerk aus, die am besten mit den Computern in Ihrem Netzwerk kompatibel ist.

- Wenn Sie davon ausgehen, dass Computer in Ihrem Netzwerk 802.11b- oder 802.11g verwenden, wählen Sie "802.11n (802.11b/g-kompatibel)" aus dem Einblendmenü "Sendermodus" aus.

- Wenn Sie davon ausgehen, dass Computer in Ihrem Netzwerk 802.11a verwenden, wählen Sie "802.11n (802.11a-kompatibel)" aus.

- Gehen Sie davon aus, dass Computer in Ihrem Netzwerk nur 802.11n verwenden, wählen Sie entweder "Nur 802.11n (2.4 GHz)" oder "Nur 802.11n (5 GHz)" aus dem Einblendmenü "Sendermodus" aus.

- Auswählen eines Kanals für Ihr Netzwerk. In den meisten Fällen ist die Einstellung "Automatisch" am effektivsten. Möglicherweise empfiehlt es sich für Sie in bestimmten Situationen jedoch, gezielt einen Kanal für Ihr Netzwerk auszuwählen. Wenn Sie die Option "Nur 802.11n (5 GHz)" verwenden, können Sie Ihre Kanäle nicht manuell einstellen.

- Schützen Ihres Netzwerks mit einem Kennwort. Wählen Sie den Modus für WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) oder persönlichen WPA2, WPA bzw. firmenweiten WPA2 oder wählen Sie WEP (Transitional Security Network), abhängig von der zu konfigurierenden Basisstation und den Leistungsmerkmalen der drahtlosen Client-Computer in Ihrem Netzwerk.

- Festlegen weiterer Optionen für die drahtlose Kommunikation. Klicken Sie auf "Optionen für drahtloses Netzwerk", um die Multicast-Rate, die Sendeleistung oder den Bereich festzulegen, ein geschlossenes Netzwerk zu erstellen und die Störunempfindlichkeit zu aktivieren. Wenn Ihre Basisstation dies unterstützt und Sie den Sendermodus "Nur 802.11n (5 GHz)" verwenden, können Sie festlegen, dass die gesamte Kanalbreite ausgenutzt wird. Dadurch erhalten Sie einen höheren Datendurchsatz in Ihrem Netzwerk.

### Verwandte Themen

AirPort-Datensicherheit

Einrichten eines AirPort-Netzwerks