Koti
Hakemisto

# Verkon langattomien asetusten tekeminen

AirPort-työkalun Langaton-osion avulla voit hallita verkon langattomia asetuksia.

Etsi Langaton-osio avaamalla AirPort-työkalu, valitse tukiasema tai Time Capsule, jos käytät sitä, ja valitse sitten Tukiasema > Manuaaliset asetukset. Kirjoita tarvittaessa laitteen salasana. Osoita työkalupalkissa AirPort ja sitten Langaton.

AirPort-työkalu sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

## Aseta yksi tai useampi seuraavista langattomista asetuksista:

- Aseta verkon tila luodaksesi langattoman verkon, osallistuaksesi WDS-verkkoon tai laajentaaksesi verkkoa jos verkko tukee toimintoa ja aiot liittää verkkoon muita 802.11n-laitteita.

- Anna langattomalle verkolle nimi.

- Aseta radiotilaksi 802.11n (802.11b/g-yhteensopiva), Vain 802.11n (2,4 GHz), 802.11n (802.11a-yhteensopiva) tai Vain 802.11n (5 GHz) tukiasemasta ja verkkoon liittyvistä asiakastietokoneista riippuen.

- Aseta langattoman verkon suojaustilaksi WEP tai WPA tukiasemasta ja verkkoon liittyvien asiakastietokoneiden ominaisuuksista riippuen. WPA/WPA2 Personal -suojausta suositellaan.

- Voit asettaa lisävalintoja, kuten multicast-nopeutta ja lähettimen tehoa, osoittamalla Langattoman verkon valinnat.

Lisätietoja näiden valintojen asettamisesta saat osoittamalla alla olevia linkkejä.

### Tähän liittyvät aiheet

AirPortin tietoturva

multicast-nopeus