Początek
Indeks

# Kontrolowanie jakości transmisji strumieniowej audio i wideo

Jeżeli w sieci AirPort znajdują się serwery emisji strumieniowej audio/wideo lub programy z funkcją multiemisji, można kontrolować jakość transmisji, ustawiając częstotliwość multiemisji.

## Jak ustalić częstotliwość multiemisji?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

4. Kliknij w „Opcje sieci bezprzewodowej”, a następnie wybierz współczynnik z menu „Częstotliwość multiemisji”.

Jeżeli zostanie ustawiona wysoka częstotliwość multiemisji, transmisje będą mogli odbierać tylko klienci znajdujący się w zasięgu sieci i mający możliwość osiągnięcia ustawionej prędkości.

Można ustawić częstotliwość multiemisji na 1 megabit na sekundę (Mb/s), aby rozszerzyć zasięg sieci poza wartość domyślną.