Inicio
Índice

# Control del acceso a la red inalámbrica

Con el control de acceso puede especificar qué ordenadores podrán intercambiar información a través de la red inalámbrica. Si el dispositivo inalámbrico lo admite, también puede controlar la hora y los días en que un ordenador puede acceder a la red.

El control de acceso evita que aquellos ordenadores que no consten en la lista de control de acceso puedan acceder a la red AirPort.

Utilice la Utilidad AirPort para configurar opciones de acceso. Abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo inalámbrico y, a continuación, elija Estación base > Configuración manual. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña. Haga clic en AirPort en la barra de herramientas y después en “Control de acceso”.

La Utilidad AirPort se encuentra en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

## Para configurar el control de acceso:

Seleccione “Local” (disponible en algunos modelos de estación base AirPort), “Acceso con restricción temporal” o “RADIUS” en el menú local “Control de acceso direcciones MAC”, en función del dispositivo inalámbrico que vaya a configurar.

- Si selecciona Local, haga clic en el botón Añadir (+) e introduzca el número AirPort o la dirección MAC inalámbrica del cliente que desea que acceda a la red y, a continuación, haga clic en “Este ordenador” para añadir el número AirPort del ordenador que está utilizando. Utilice el campo Descripción para introducir el nombre del ordenador en la lista.

- Si seleccionó “Control de acceso con restricción temporal”, haga clic en el botón Añadir (+) e introduzca la dirección MAC y la descripción o el nombre de los ordenadores a los que está permitiendo acceder a la red. También puede hacer clic en “Este ordenador” para añadir la dirección MAC y el nombre del ordenador que está utilizando para configurar esta estación base. Seleccione un valor en los menús locales. Seleccione un día de la semana o “Todos los días” en el menú local y, después, seleccione “todo el día” o “entre” en el otro menú local. Si selecciona “entre”, puede editar las horas del día haciendo doble clic en los campos de hora.

- Si selecciona RADIUS, introduzca el tipo de servicio RADIUS, las direcciones IP RADIUS, el secreto compartido y el puerto primario para el servidor RADIUS primario. Introduzca la información del servidor RADIUS secundario si hay uno. Consulte con el administrador del servidor si no dispone de dicha información.

Si está utilizando el control de acceso local en un sistema de distribución inalámbrico (WDS), copie la lista de control de acceso en todas las estaciones base de la red.

### Temas relacionados

Control de acceso

RADIUS