Początek
Indeks

# Podłączanie do Internetu przez Ethernet

Jeżeli do łączenia się z Internetem korzystasz z modemu DSL lub kablowego, albo możesz podłączyć się do Internetu za pomocą sieci lokalnej (LAN), możesz podłączyć stację bazową lub Time Capsule do modemu lub sieci i udostępniać połączenie z Internetem komputerom i klientom w sieci bezprzewodowej.

Musisz skonfigurować sposób pobierania przez stację bazową lub Time Capsule adresu internetowego od dostawcy Internetu (ISP) lub z sieci, a także sposób, w jaki urządzenie udostępnia połączenie z Internetem komputerom w sieci.

Otwórz Narzędzie AirPort, zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, a następnie kliknij w „Połączenie z Internetem”. wybrać Ethernet z menu „Połącz przez”, po czym kliknąć w TCP/IP.

Na komputerze z systemem Mac OS X Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia, umieszczonym w katalogu Programy, natomiast na komputerze z systemem Windows można je znaleźć w menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

## Jak skonfigurować urządzenie do łączenia się przez Ethernet?

1. Skonfiguruj sposób pobierania przez urządzenie bezprzewodowe adresu IP od ISP, korzystając z menu Konfiguruj IPv4 i ustawiając jedną z poniższych opcji:

- Wybierz „używając DHCP”, jeżeli ISP automatycznie wysyła adres IP.

- Wybierz ręcznie, jeżeli ISP razem z kontem przydzielił adres IP. Wprowadź informacje uzyskane od ISP, takie jak adres IP, maskę podsieci, adres routera i inne.

2. Kliknij w „Udostępnianie połączenia” i określ sposób udostępniania przez urządzenie połączenia internetowego komputerom w sieci. Możesz również skonfigurować urządzenie bezprzewodowe jako pomost.

- Wybierz „Udostępnij publiczny adres IP” z menu Udostępnianie połączenia, aby użyć DHCP i NAT do udostępnienia adresu IP komputerom w sieci.

- Wybierz „Dystrybuuj zakres adresów IP” z menu Udostępnianie połączenia, jeżeli posiadasz przydzielony przez ISP zakres adresów IP.

- Wybierz Wyłączone (tryb pomostu), jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, w której znajduje się serwer DHCP, przydzielający adresy IP.

3. Kliknij w Uaktualnij, aby wyzerować urządzenie z nowymi ustawieniami.

Jeżeli podłączasz się do Internetu, wykorzystując konto PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), kliknij w łącze poniżej.

### Podobne tematy

PPPoE

Ethernet