Hjem
Indeks

# Konfigurere en standardvert i nettverket

Du kan konfigurere en datamaskin på AirPort-nettverket som standardvert. Denne datamaskinen vil være synlig på Internett og motta all innkommende trafikk. Dette kan være praktisk hvis du bruker en maskin på AirPort-nettverket til å spille nettverksspill eller hvis du vil føre all Internett-trafikk via én enkelt maskin.

Basestasjonen eller Time Capsule-enheten må konfigureres til å dele Internett-forbindelsen ved hjelp av DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) og NAT (Network Address Translation).

## Slik setter du opp en maskin som standardvert:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på Internett i verktøylinjen, og klikk deretter på NAT.

4. Marker «Aktiver standardvert på», og tildel IP-adressen til datamaskinen på nettverket som skal settes opp som standardvert. Standardadressen er 10.0.1.25.

### Beslektede emner

NAT (Network Address Translation)