Início
Índice

# Como configurar o IPv6

O IPv6 é uma nova versão de IP (Internet Protocol). No momento, o IPv6 está sendo utilizado principalmente por algumas instituições de pesquisa. A maioria dos computadores não precisa configurar ou utilizar o IPv6.

A principal vantagem do IPv6 é que ele aumenta o tamanho do endereço de 32 bits (o atual padrão do IPv4) para 128 bits. Um tamanho de endereço de 128 bits é grande o suficiente para suportar um número gigantesco de endereços. Isso permite mais endereços ou nós além dos que estão disponíveis no momento. O IPv6 também fornece mais maneiras de configurar o endereço e uma autoconfiguração mais simples.

Por padrão, o IPv6 é configurado automaticamente, e os ajustes padrão são suficientes. Entretanto, se o seu administrador de rede ou o seu provedor de acesso à Internet (ISP) instruiu você especificamente que configurasse o IPv6 manualmente, abra o Utilitário AirPort, selecione o dispositivo que você está configurando e, em seguida, clique em Configuração Manual. Digite a senha, se necessário. Na barra de ferramentas, clique em Avançado e, em seguida, clique em IPv6.

O Utilitário AirPort está localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos de um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

## Para configurar as opções do IPv6 manualmente:

1. Escolha Host, Túnel ou Roteador no menu local modo de IPv6 , dependendo do método que recomendaram que você utilizasse.

2. Escolha Manualmente no menu local Configurar IPv6 e digite as informações que seu ISP ou administrador de rede forneceram.

### Temas relacionados

IPv6