홈
인덱스

# 여러 대의 컴퓨터와 인터넷 연결 공유하기

AirPort 베이스 스테이션 또는 Time Capsule은 여러 대의 컴퓨터 간에 단일 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 베이스 스테이션 또는 Time Capsule은 IP 주소를 제공할 수 있고, DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 및 NAT(Network Address Translation)를 사용하여 AirPort 네트워크상의 컴퓨터에 인터넷 정보를 라우팅할 수 있습니다.

## NAT 및 DHCP를 켜려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 인터넷 연결을 클릭하십시오.

4. 연결 공유 팝업 메뉴에서 "공용 IP 주소 공유"를 선택하십시오.

5. DHCP를 클릭하고 DHCP 범위 팝업 메뉴에서 주소 범위를 선택하십시오. 기본적으로, 장비는 10.0.1.2에서 10.0.1.200까지의 주소 범위를 사용합니다.

또한, 클라이언트 컴퓨터에서 유효한 IP 주소를 받는 기간, 특정 클라이언트 컴퓨터를 위해 특정 IP 주소 예약 등과 같은 기타 DHCP 옵션도 설정할 수 있습니다.

네트워크상에서 DHCP를 사용하는 것에 관한 추가 정보를 보려면, 아래 링크를 클릭하십시오.

### 관련 주제

DHCP

NAT(Network Address Translation)