Początek
Indeks

# Wykorzystanie wielu stacji bazowych w sieci Ethernet

Można skonfigurować wiele stacji bazowych AirPort Extreme lub Time Capsule, aby tworzyły jedną sieć bezprzewodową — tzw. „sieć roamingową”.

## Jak skonfigurować sieć roamingową?

1. Podłącz wszystkie stacje bazowe i Time Capsule do tej samej podsieci w sieci Ethernet i przypisz tę samą nazwę sieci i hasło każdemu z urządzeń.

2. Skonfiguruj jedno z urządzeń jako serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), aby przypisywać adres IP klientom sieci za pomocą DHCP. W tym celu:

- Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort. Zaznacz urządzenie bezprzewodowe, które konfigurujesz jako serwer DHCP, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”.

  Upewnij się, że urządzenie przypisuje zakres prawdziwych adresów IP. Prywatne adresy IP, wykorzystywane przez NAT (Network Address Translation), nie mogą być wykorzystywane do roamingu. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, kliknij w „Połączenie z Internetem”, a następnie wybierz „Dystrybuuj zakres adresów IP” z menu „Udostępnianie połączenia”.

3. Skonfiguruj wszystkie pozostałe stacje bazowe jako pomosty, wyłączając DHCP i NAT. W tym celu:

- W Narzędziu AirPort zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować jako pomost, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

  Kliknij w Internet w pasku narzędzi, kliknij w „Połączenie z Internetem”, a następnie wybierz „Wyłączone (tryb pomostu)” z menu „Udostępnianie połączenia” w urządzeniu, które chcesz skonfigurować jako pomost.

Urządzenia bezprzewodowe obsługujące 802.11n pozwalają również na rozszerzanie zasięgu sieci przy pomocy systemu dynamicznej dystrybucji bezprzewodowej (WDS).

### Podobne tematy

Rozszerzanie zasięgu sieci 802.11n