Início
Índice remissivo

# O que é que se liga às portas da estação-base e Time Capsule?

Use esta tabela para compreender o que pode ser ligado a uma estação-base AirPort ou Time Capsule.

Símbolo | Porta

Porta WAN Ethernet 10/100/1000Base-T

Ligue um modem DSL ou de cabo ou ligue-se a uma rede Ethernet existente com acesso à Internet.

Porta LAN Ethernet 10/100/1000Base-T

Ligue computadores Ethernet locais (computadores sem acesso à Internet) e impressoras.

Porta de impressora ou disco rígido USB (Universal Serial Bus)

Ligue uma impressora USB para que os computadores ligados à rede AirPort possam partilhá-la. Se o dispositivo o suportar, pode ligar um disco rígido USB compatível para que os computadores ligados à rede possam aceder ao disco rígido; ou ligar um hub USB e depois uma impressora e um disco rígido.

Porta de adaptador de corrente

Ligue uma extremidade do adaptador de corrente da estação-base AirPort Extreme à porta e a outra extremidade a uma tomada eléctrica.