Início
Índice remissivo

# Como proteger a rede sem fios com uma palavra-passe

Para proteger as comunicações na rede sem fios, active a encriptação de dados na estação-base AirPort ou Time Capsule. Aos utilizadores que acedem à rede sem fios será solicitada uma palavra-passe ou um nome de utilizador e palavra-passe.

Existem diferentes tipos de palavras-passe que pode escolher para proteger a rede, dependendo do dispositivo que estiver a configurar e as capacidades dos computadores-cliente que irão aceder à rede:

WEP: se a estação-base o suportar, escolha esta opção e introduza uma palavra-passe para proteger a rede com uma palavra-passe WEP. Algumas estações-base AirPort Extreme e AirPort Express suportam uma encriptação de 40 bits e de 128 bits. Escolha “WEP 40-bit” no menu instantâneo “Segurança da rede sem fios” para o máximo de compatibilidade; ou “WEP 128-bit”, que lhe fornece um maior grau de segurança em WEP.

Se escolher uma encriptação de 128 bits, apenas computadores com placas de rede capazes de encriptação de 128 bits é que poderão aceder à rede. Se escolher a encriptação de 40 bits, os computadores com placas de rede capazes de encriptação de 40 bits e 128 bits poderão aceder à rede sem fios, mas irão aceder-lhe apenas com encriptação de 40 bits.

WPA/WPA2 pessoal: escolha esta opção para proteger a rede com WPA. Seleccione "Palavra-passe" e introduza uma palavra-passe com 8 a 63 caracteres ASCII ou seleccione "Chave pré-partilhada" e introduza uma palavra-passe com exactamente 64 caracteres hexadecimais. Os computadores-cliente sem fios que usam WPA ou WPA2 podem aceder à rede.

WPA2 pessoal: escolha esta opção para proteger a rede com WPA, se só irão aceder à rede computadores-cliente que usem WPA2.

WPA/WPA2 empresarial: escolha esta opção se estiver a configurar uma rede que inclua um servidor de autenticação, tal como um servidor RADIUS. Introduza o endereço IP e o número da porta para o servidor primário e secundário e introduza um “segredo partilhado,” que é a palavra-passe do servidor. Use esta opção se acederem à sua rede computadores-cliente sem fios que usam WPA e WPA2.

WPA2 empresarial: escolha esta opção se estiver a configurar uma rede que inclua um servidor de autenticação e só pretenda ter computadores com WPA2 a aceder à rede.

WEP (Transitional Security Network): utilize esta opção caso seja necessário deixar aceder à rede computadores compatíveis com WEP e com WPA/WPA2. Use uma palavra-passe com exactamente 13 caracteres.

## Para proteger a rede sem fios com uma palavra-passe:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo sem fios que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

4. Seleccione um esquema de palavras-passe no menu instantâneo "Segurança da rede sem fios".

5. Introduza a palavra-passe de que todos os utilizadores irão precisar para aceder à rede sem fios.

Se seleccionar Nenhuma no menu instantâneo "Segurança da rede sem fios", a sua rede sem fios ficará acessível a qualquer pessoa no raio de alcance da rede.

Para mais informações sobre o WPA Pessoal e WPA Empresarial, clique na ligação seguinte.

### Tópicos relacionados

Segurança do AirPort

WPA (“Wi-Fi Protected Access”, acesso Wi-Fi protegido)