Início
Índice

# Como proteger a sua rede sem fio com o WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

O Utilitário AirPort é compatível com dois modos WPA2: modo Empresarial, que usa um servidor RADIUS para autenticação de usuário, e modo Pessoal, que não requer um servidor RADIUS.

O modo Empresarial é projetado para uma rede grande, onde existe um profissional de TI que geralmente a configura e gerencia. Para configurar uma rede WPA Empresarial, primeiro deve ser configurada uma conexão 802.1X. A conexão 802.1X requer um protocolo de autenticação, como TTLS, LEAP ou PEAP. Também requer um servidor de autenticação para gerenciar as credenciais e certificados de usuários de rede.

Para obter mais informações e instruções sobre como configurar uma rede WPA Empresarial, clique no link abaixo.

Como configurar uma rede WPA2 Empresarial

O modo Pessoal é para a rede doméstica ou de pequenos escritórios, e pode ser configurada e gerenciada pela maioria dos usuários. O modo Pessoal não requer um servidor de autenticação separado. Os usuários da rede geralmente precisam inserir um nome de usuário e uma senha para conectarem-se à rede.

## Para configurar uma rede WPA2 Pessoal:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

4. Escolha WPA/WPA2 Pessoal no menu local Segurança Sem Fio, se deseja que os computadores compatíveis com WPA e WPA2 se conectem à sua rede. Escolha WPA2 Pessoal se deseja que somente os computadores compatíveis com WPA2 se conectem à sua rede.

5. Insira uma senha ASCII de 8 a 63 caracteres ASCII.