홈
인덱스

# 방문객 네트워크 설정하기

방문객 네트워크 설정 시, 인터넷에 연결 부분이 “방문객”으로 예약되어, 무선 클라이언트가 해당 방문객 네트워크에 연결하여 사설 네트워크에 연결하지 않고 인터넷에 연결할 수 있습니다.

공유 서비스가 클라이언트 컴퓨터에서 설정되면, 방문객이 서로 통신할 수도 있습니다.

Apple 무선 장비는 공용 IP 주소를 공유하도록 설정해야 합니다.

## 방문객 네트워크를 설정하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 방문객 네트워크에서 설정하려는 무선 장비를 선택한 다음 계속을 클릭하십시오.

   사용하려는 설정을 해당 장비 및 사설 네트워크에 제공하려면 설정 지원을 사용하십시오.

3. 기본으로 방문객 네트워크는 XXX 방문객 네트워크라는 이름으로, XXX는 해당 사설 네트워크의 이름입니다. “방문객 네트워크 활성화” 란에 새로운 이름을 입력하여 방문객 네트워크의 이름을 변경할 수 있습니다.

4. 방문객 네트워크에 암호를 지정하거나 “방문객 네트워크 보안” 팝업 메뉴에서 없음을 선택하십시오.

5. 설정 지원에서 계속을 클릭하여 설정값 입력을 끝낸 다음, 업데이트를 클릭하십시오.

방문객 컴퓨터들 간에 서로 통신할 수 있도록 허용하는 경우, 공유 서비스가 클라이언트 컴퓨터에 설정되어 있는지 확인하십시오. AirPort 유틸리티에서 무선 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 방문객 네트워크를 클릭한 다음, “방문객 네트워크 클라이언트가 서로 통신할 수 있도록 허용”을 선택하십시오.