Początek
Indeks

# Dostosowywanie zapory sieciowej IPv6

Jeżeli stacja bazowa obsługuje IPv6, możesz użyć Narzędzia AirPort do dostosowania ustawień zapory sieciowej IPv6. Możesz również wykorzystać Narzędzie AirPort do dostosowania ustawień zapory sieciowej IPv6 w Time Capsule.

## Jak dostosować ustawienia zapory sieciowej IPv6?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz dostosować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Zaawansowane w pasku narzędzi, a następnie kliknij w Zapora sieciowa IPv6.

   Domyślnie zaznaczone są opcje „Pozwól na tunelowanie Teredo” i „Pozwól na uwierzytelnienie IPSec”.

   W celu umożliwienia dostępu określonych urządzeń spoza zapory sieciowej IPv6 kliknij w przycisk Dodaj (+), a następnie wprowadź adres IPv6 lub port urządzenia.

Do korzystania z zapory sieciowej IPv6 potrzebna jest stacja bazowa AirPort Extreme 802.11n (z oprogramowaniem w wersji 7.2 lub nowszym) albo Time Capsule.

Dostępność najnowszych wersji oprogramowania stacji bazowej można sprawdzić na witrynie wsparcia technicznego dla użytkowników AirPort.

### Otwórz

Witryna wsparcia technicznego AirPort