Startpagina
Index

# De internetverbinding delen

U kunt het basisstation of de Time Capsule configureren om één IP-adres met alle clients in het netwerk te delen via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) en NAT (Network Address Translation).

Als uw basisstation of Time Capsule verbinding met het internet maakt via PPPoE, wordt er al één IP-adres gedeeld via DHCP en NAT.

## De internetverbinding delen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord voor het basisstation in.

3. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Internetverbinding'.

4. Kies 'Deel een publiek IP-adres' of 'Verspreid een reeks IP-adressen' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling'.

Als u DHCP en NAT inschakelt door een publiek IP-adres te delen of een reeks IP-adressen te verspreiden, wijst het basisstation of de Time Capsule dynamisch en automatisch IP-adressen aan clientcomputers toe, waardoor de TCP/IP-configuratie van elke computer wordt vereenvoudigd.

### Verwante onderwerpen

DHCP

Network Address Translation (NAT)