Início
Índice remissivo

# Como controlar a qualidade de transmissão de áudio e vídeo em tempo real

Se a sua rede AirPort dispuser de determinados servidores de transmissão de áudio e vídeo em tempo real ou de outras aplicações com capacidade de multidifusão, é possível controlar a qualidade da transmissão, definindo uma taxa de multidifusão.

## Para definir uma taxa de multidifusão:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

4. Clique em "Opções da rede sem fios" e depois seleccione uma taxa no menu instantâneo "Taxa de multidifusão".

Se definir uma taxa de multidifusão elevada, apenas poderão receber as transmissões os clientes da rede que se encontrem dentro do raio de alcance e que conseguem atingir a velocidade definida.

Pode definir a taxa de multidifusão para 1 megabit por segundo (Mbps) para alargar o raio de alcance da sua rede para além do predefinido.