Startsida
Index

# Ställa in DHCP-alternativ på basstationen eller Time Capsule

Om du har ställt in att basstationen eller Time Capsule ska dela ut IP-adresser via DHCP till datorer och enheter i det trådlösa nätverket kan du välja vilket IP-adressintervall som enheten ska använda, bestämma hur länge en dator ska få en giltig IP-adress, skapa ett välkomstmeddelande och reservera särskilda IP-adresser som ska delas ut till särskilda datorer som ansluter till nätverket.

Öppna AirPort-verktyg (finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program på en Mac och i Start > Alla program > AirPort på en dator med Windows), markera din enhet i listan och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på DHCP.

## Du kan ställa in följande DHCP-alternativ:

- Välja ett intervall IP-adresser från popupmenyn DHCP-intervall. Välj 10.0, 192.168 eller 172.16 och fyll sedan i en start- och slutadress i fälten DHCP-startadress och DHCP-slutadress, beroende på vilka adresser du vill att basstationen ska dela ut.

- Skriva in ett tal i fältet för DHCP-varaktighet. Välj sedan minuter, timmar eller dagar från popupmenyn.

- Skriva in ett välkomstmeddelande i fältet DHCP-meddelande. Det här meddelandet visas när en dator ansluter till nätverket.

- Om du vill dela ut bestämda IP-adresser till särskilda datorer i det trådlösa nätverket klickar du på lägg till-knappen (+) under DHCP-reservationslistan och följer anvisningarna på skärmen för att namnge reservationen. Reservera adressen efter MAC-adress eller DHCP-klient-ID. Om du väljer MAC-adress klickar du på Fortsätt och anger MAC-adressen och den enskilda IP-adressen.

Om nätverket är inställt för användning med en LDAP-server kan du ange adressen till servern i fältet LDAP-server så att datorer i nätverket kan komma åt den.

### Relaterade ämnen

DHCP