Accueil
Index

# Contrôle de la qualité des flux audio et vidéo

Si votre réseau AirPort possède certains types de serveurs ou d’applications de diffusion de flux audio et vidéo dotés de capacités de multidiffusion, vous pouvez contrôler la qualité de la transmission en réglant le taux de multidiffusion.

## Pour régler le taux de multidiffusion :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

4. Cliquez sur « Options de réseau sans fil » et choisissez un taux dans le menu local Taux de multidiffusion.

Si vous choisissez un taux de multidiffusion élevé, seuls les clients du réseau situés dans la zone de détection et capables d’atteindre le débit réglé recevront les transmissions.

Vous pouvez définir le taux de multidiffusion à 1 mégabit par seconde (Mbps) pour augmenter le champ de détection de votre réseau au-delà de la valeur par défaut.