首頁
索引

# 閃爍指示燈所代表的意義

以下表格說明了“AirPort Extreme 802.11n 基地台”、Time Capsule 和 AirPort Express 狀態指示燈的行為。AirPort Express 狀態指示燈不會閃藍色。

AirPort 指示燈
狀態∕描述

停用

已拔掉此設備的電源。

閃爍的綠燈

此設備正在啟動。

若您從“狀態指示燈”彈出式選單（位於“AirPort 工具程式”中 AirPort 設定的“基地台”面板內）中選擇“活動時閃爍”，狀態指示燈可能會閃爍綠光來表示正常活動。

不間斷的綠燈

已啟用此設備，並作業正常。 若您從“狀態指示燈”彈出式選單（位於“AirPort 工具程式”中 AirPort 設定的“基地台”面板內）中選擇“活動時閃爍”，狀態指示燈可能會閃爍綠光來表示正常活動。

閃爍琥珀色燈

此設備正在回報問題。請參閱下方。

不間斷的琥珀色燈

此設備正在完成啟動程序。

閃爍的琥珀色燈和綠燈

啟動可能有問題。此設備將重新啟動並再試一次。

穩定的藍色

設備已準備好允許無線用戶端加入網路。

如需指示燈閃爍琥珀色之原因的相關資訊，請打開“AirPort 工具程式”，選取您的設備，然後從“基地台”選單中選擇“手動設定”。如有需要，請輸入密碼，然後按一下“基地台狀態”來顯示閃爍指示燈的相關資訊。