Hjem
Indeks

# Dele Internett-forbindelsen

Du kan konfigurere basestasjonen eller Time Capsule-enheten til å dele én IP-adresse med alle klientene på nettverket ved hjelp av DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) og NAT (Network Address Translation.

Hvis basestasjonen eller Time Capsule-enheten bruker PPPoE ved tilkobling til Internett, deler den allerede én IP-adresse ved hjelp av DHCP og NAT.

## Slik deler du Internett-forbindelsen:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi basestasjonspassordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på Internett i verktøylinjen, og klikk deretter på Internett-forbindelse.

4. Velg «Del en offentlig IP-adresse» eller «Distribuer en serie IP-adresser» fra Forbindelsesdeling-lokalmenyen.

Når du aktiverer DHCP og NAT ved å dele en offentlig IP-adresse, eller når du distribuerer en serie IP-adresser, lar du basestasjonen eller Time Capsule-enheten dynamisk og automatisk tildele klientmaskinene IP-adresser. Dette gjør det enklere å konfigurere TCP/IP for hver av maskinene.

### Beslektede emner

DHCP

NAT (Network Address Translation)