Początek
Indeks

# Ochrona sieci bezprzewodowej za pomocą hasła

Włącz szyfrowanie danych w stacji bazowej AirPort lub Time Capsule, aby zabezpieczyć komunikację w sieci bezprzewodowej. Użytkownicy podłączający się do sieci bezprzewodowej będą musieli podać hasło lub nazwę użytkownika i hasło.

Istnieją różne rodzaje haseł, które można wybrać do ochrony sieci, w zależności od konfigurowanego urządzenia i możliwości komputerów klientów, którzy łączą się z siecią:

WEP: jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, wybierz tę opcję i wprowadź hasło, aby zabezpieczyć sieć za pomocą hasła Wired Equivalent Privacy (WEP). Niektóre stacje bazowe AirPort Extreme i AirPort Express obsługują szyfrowanie 40 i 128 bitowe. Wybierz WEP 40 bitów z menu „Zabezpieczenia bezprzewodowe”, aby uzyskać maksymalną zgodność, lub WEP 128 bitów, aby uzyskać lepsze zabezpieczenie WEP.

Jeżeli wybrano szyfrowanie 128-bitowe, tylko komputery wyposażone w karty sieci bezprzewodowej, obsługujące szyfrowanie 128 bitowe, będą mogły przyłączyć się do sieci. Jeżeli wybrano 40-bitowe szyfrowanie, komputery z kartami sieci bezprzewodowej, obsługującymi szyfrowanie 40 bitowe i 128 bitowe, będą mogły podłączyć się do sieci, wykorzystują jednakże tylko szyfrowanie 40 bitowe.

WPA/WPA2 Personal: wybierz tę opcję, aby zabezpieczyć sieć za pomocą Wi-Fi Protected Access. Wybierz Hasło i wprowadź hasło o długości od 8 do 63 znaków ASCII lub wybierz Wstępnie współdzielony klucz i wprowadź hasło o długości dokładnie 64 znaków szesnastkowych. Komputery bezprzewodowe klientów, wykorzystujące WPA lub WPA2, będą mogły podłączyć się do sieci.

WPA2 Personal: wybierz tę opcję, aby zabezpieczyć sieć za pomocą Wi-Fi Protected Access, jeżeli do sieci będą się podłączać wyłącznie komputery wykorzystujące WPA2.

WPA/WPA2 Enterprise: wybierz tę opcję, jeżeli konfigurujesz sieć zawierającą serwer uwierzytelnienia, taki jak serwer RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Wprowadź adres IP i numer portu podstawowego i drugorzędnego serwera, a także „Wspólne hasło”, które jest hasłem serwera. Użyj tej opcji, jeżeli do sieci będą się podłączały bezprzewodowe komputery klientów wykorzystujące WPA i WPA2.

WPA2 Enterprise: Wybierz tę opcję, jeżeli konfigurujesz sieć, w której znajdzie się serwer uwierzytelniający i do której będą mogły przyłączać się tylko komputery klienckie obsługujące WPA2.

WEP (przejściowa sieć bezpieczna): użyj tej opcji, jeżeli do sieci będą się podłączały zarówno komputery zgodne z WEP jak i WPA/WPA2. Użyj hasła o długości dokładnie 13 znaków.

## Jak sieć bezprzewodową zabezpieczyć hasłem?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie bezprzewodowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

4. Wybierz schemat hasła z menu „Zabezpieczenia bezprzewodowe”.

5. Wprowadź hasło, które będą musieli podać wszyscy użytkownicy, aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej.

Jeżeli z menu „Zabezpieczenia bezprzewodowe” zostanie wybrana opcja Brak, sieć bezprzewodowa będzie dostępna dla każdego, kto znajduje się w jej zasięgu.

Więcej informacji na temat WPA Personal i WPA Enterprise można uzyskać klikając w łącze znajdujące się poniżej.

### Podobne tematy

zabezpieczenia AirPort

Wi-Fi Protected Access (WPA)