Inicio
Índice

# Cómo compartir la conexión a Internet

Puede configurar la estación base o Time Capsule para que comparta una única dirección IP con todos los clientes de la red que utilicen los sistemas DHCP y NAT.

Si la estación base o Time Capsule usa PPPoE para conectarse a Internet, ya comparte una sola dirección IP mediante DHCP y NAT.

## Para compartir la conexión a Internet

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña de la estación base.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en “Conexión a Internet”.

4. Elija “Compartir una dirección IP pública” o “Distribuir un intervalo de direcciones IP” en el menú local “Compartir conexión”.

La activación de DHCP y NAT al compartir una dirección IP pública o al distribuir un intervalo de direcciones IP permite a la estación base o Time Capsule asignar de manera dinámica y automática direcciones IP a los ordenadores cliente, lo que simplifica la configuración TCP/IP de cada ordenador.

### Temas relacionados

DHCP

Traducción de direcciones de red (NAT)