Startsida
Index

# Om basstationen eller Time Capsule är ansluten till en router med NAT och DHCP

Om basstationen eller Time Capsule är ansluten till en router eller annan nätverksenhet som använder NAT till att dela en enda Internetanslutning med andra datorer i nätverket, och du delar ut egna IP-adresser via DHCP, måste du slå av NAT och DHCP på basstationen eller Time Capsule.

I de flesta nätverk behövs bara en enhet som använder NAT och DHCP för att tilldela IP-adresser.

## Så här stänger du av NAT och DHCP:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på Internetanslutning.

4. Välj Av (bryggläge) från popupmenyn Anslutningsdelning.

Om NAT och DHCP är avstängda fungerar enheten som en enkel brygga mellan de trådlösa och de fast anslutna datorerna i nätverket.

### Relaterade ämnen

DHCP