Hjem
Indeks

# Konfigurere NAT-valg for basestasjonen eller Time Capsule-enheten

Hvis du vil konfigurere nettverksadressekonvertering (NAT) for den trådløse AirPort-enheten, åpner du enhetens konfigurasjon, klikker på Internett, forsikrer deg om at enheten er konfigurert til å dele en offentlig IP-adresse i Forbindelsesdeling-lokalmenyen, og klikker deretter på NAT.

## Her er noen av NAT-valgene:

- Aktiver standardvert: En standardvert er en datamaskin på nettverket som er synlig på Internett og mottar all innkommende trafikk. Det kan være nyttig å ha en standardvert hvis du bruker en maskin på AirPort-nettverket til å spille nettverksspill eller vil rute all Internett-trafikk via én maskin.

- Aktiver NAT-porttilordningsprotokollen: NAT-PMP (NAT-PMP = NAT Port Mapping Protocol) er et utkast fra Internet Engineering Task Force Internet og et alternativ til den vanligere Universal Plug and Play-protokollen (UPnP) som er implementert i mange NAT-rutere. NAT-PMP gir en datamaskin i et privat nettverk (bak en NAT-ruter) mulighet til å automatisk konfigurere ruteren slik at klienter utenfor nettverket kan kontakte denne datamaskinen.

  Protokollen inneholder en metode for innhenting av den offentlige IP-adressen til en NAT-gateway, noe som gjør det mulig for en klient å gjøre denne offentlige IP-adressen og det tilhørende portnummeret kjent for andre maskiner som vil kommunisere med den. Denne protokollen er implementert i mange Apple-produkter, blant annet Mac OS X 10.4 Tiger, AirPort Extreme- og AirPort Express-produkter for trådløse nettverk, Time Capsule og Bonjour for Windows.

Hvis du skal bruke NAT-valgene, må basestasjonen eller Time Capsule-enheten være konfigurert til å dele Internett-forbindelsen sin med DHCP og NAT.

### Beslektede emner

NAT (Network Address Translation)

porttilordning