主页
索引

# 使用 PPPoE 连接到互联网

一些 DSL 调制解调器和线缆调制解调器互联网服务商要求您使用以太网上的点对点协议 (PPPoE) 来连接到互联网。

如果您正在使用 DSL 或线缆调制解调器，请先确定它的一端已连接到电话或电缆插孔，并且另一端已连接到无线设备的广域网 (WAN) 端口，然后再设置基站。

打开“AirPort 实用工具”，选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。在工具栏中点按“互联网”，然后点按“互联网连接”。从“连接使用”弹出式菜单中选取“PPPoE”。

在 Mac 上，“AirPort 实用工具”位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中。

## 若要设置基站使用 PPPoE：

1. 输入互联网服务商提供给您的用户名称、密码及其他信息。

   当您将基站或 Time Capsule 设置为使用 PPPoE 进行连接时，设备将自动从 ISP 处接收 IP 地址，并且使用 DHCP 和 NAT 来与无线网络上的电脑共享该 IP 连接。

2. 从“连接”弹出式菜单中选取“始终打开”、“自动”或“手动”。

- 如果您选取“始终打开”，则只要调制解调器开着，无线设备就会保持连接在调制解调器和互联网上。

- 如果从“连接”弹出式菜单中选取了“自动”或“手动”，您需要从“断开连接，如果闲置”弹出式菜单中选取一个时间增量（如“10 分钟”）。如果您在该段时间过后没有使用互联网应用程序，您将断开和互联网的连接。

- 如果选取“自动”，则当您使用要求互联网连接的应用程序（例如电子邮件、即时消息或 Web 应用程序）时，您的无线设备会连接到连接在互联网上的调制解调器。

- 如果选取“手动”，则当您使用要求互联网连接的应用程序时，您必须将调制解调器连接到互联网。

3. 点按“更新”以使用这些新设置将无线设备复位。

如果您的电脑访问互联网时 Web 浏览器报告连接错误，请等待直到电脑已连接到 AirPort 网络，并且确定网络已连接到互联网。

若要检查连接，在 Mac 上，请使用菜单栏中的无线连接状态图标；在运行 Windows 的电脑上，请使用状态托盘中的无线网络图标。

### 相关主题

设置 AirPort 无线设备

PPPoE