主页
索引

# 为客户端电脑提供特定的 DHCP 地址

您可以将 802.11n 基站或 Time Capsule 设置为给 AirPort 网络上的客户端电脑保留 DHCP 地址。当那些客户端电脑加入网络时，基站或 Time Capsule 会将同一个 DHCP 地址提供该客户端。

基站或 Time Capsule 必须先被设置为使用 DHCP 给网络上的客户端电脑提供 IP 地址，然后您才可以保留 DHCP。

## 若要设置 DHCP 保留：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“互联网”，然后点按“DHCP”。

4. 点按“DHCP 保留”列表下面的添加 (+)，然后按照屏幕指示来保留 DHCP 地址。您将需要知道为其保留地址的客户端电脑的 MAC 地址，并且您将需要决定想要从 DHCP 范围中保留哪个地址。

### 相关主题

DHCP