Koti
Hakemisto

# Internet-yhteyden jakaminen useiden tietokoneiden kesken

AirPort-tukiasema tai Time Capsule voi jakaa internet-yhteyden usean tietokoneen kesken. Tukiasema tai Time Capsule voi jakaa IP-osoitteet ja internet-yhteyden AirPort-verkossa oleville koneille DHCP:tä (Dynamic Host Configuration Protocol) ja NAT:ia (Network Address Translation) käyttäen.

## DHCP:n ja NAT:in laittaminen päälle:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa Internet ja sitten Internet-yhteys.

4. Valitse Yhteyden jakaminen -ponnahdusvalikosta ”Jaa julkinen IP-osoite”.

5. Osoita DHCP ja valitse DHCP-alue-ponnahdusvalikosta osoitealue. Oletuksena laite käyttää osoitealuetta 10.0.1.2 - 10.0.1.200.

Voit asettaa myös muita DHCP-valintoja, kuten asettaa kuinka pitkäksi aikaa asiakastietokone saa IP-osoitteen ja varata tiettyjä IP-osoitteita tietyille asiakastietokoneille ja muuta.

Lisätietoja DHCP:n käytöstä verkossa saat osoittamalla alla olevaa linkkiä.

### Tähän liittyvät aiheet

DHCP

NAT