Accueil
Index

# Protection du votre réseau sans fil à l’aide d’un mot de passe

Pour protéger les communications effectuées sur votre réseau sans fil, activez le chiffrement des données sur votre borne d’accès AirPort ou votre disque Time Capsule. Les utilisateurs qui souhaitent se connecter à votre réseau sans fil sont alors invités à saisir soit un mot de passe, soit un nom d’utilisateur et son mot de passe.

Il existe différents types de mots de passe parmi lesquels choisir pour protéger votre réseau. Tout dépend du périphérique que vous configurez et des caractéristiques des ordinateurs clients qui doivent se connecter à votre réseau.

WEP : si votre borne d’accès le permet, choisissez cette option et saisissez un mot de passe pour protéger votre réseau à l’aide d’un mot de passe WEP (Wired Equivalent Privacy). Certaines bornes d’accès AirPort Extreme et AirPort Express prennent en charge le chiffrement à 40 et 128 bits. Pour une compatibilité optimale, choisissez le chiffrement WEP à 40 bits dans le menu local Sécurité sans fil. Pour une meilleure sécurité WEP, optez pour le chiffrement WEP à 128 bits.

Si vous choisissez le chiffrement en 128 bits, seuls les ordinateurs équipés de cartes réseau sans fil à chiffrement en 128 bits pourront se connecter au réseau. Si vous choisissez le chiffrement en 40 bits, les ordinateurs équipés de cartes réseau sans fil à chiffrement en 40 et 128 bits pourront se connecter à votre réseau sans fil, mais ils se connecteront en utilisant uniquement le chiffrement en 40 bits.

WPA/WPA2 Personnel : choisissez cette option pour protéger votre réseau à l’aide du protocole WPA (Wi-Fi Protected Access). Choisissez Mot de passe et saisissez un mot de passe de 8 à 63 caractères ASCII ou bien choisissez Clé pré-partagée et saisissez un mot de passe contenant exactement 64 caractères hexadécimaux. Les ordinateurs clients sans fil qui utilisent des mots de passe WPA ou WPA2 peuvent se connecter au réseau.

WPA2 Personnel : choisissez cette option pour protéger votre réseau à l’aide du protocole WAP, si seuls des ordinateurs clients utilisant le protocole WPA2 se connectent au réseau.

WPA/WPA2 Entreprise : choisissez cette option si vous configurez un réseau comprenant un serveur d’authentification, tel qu’un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User). Saisissez l’adresse IP et le numéro de port des serveurs principal et secondaire puis saisissez un mot de passe appelé « secret partagé » correspondant au serveur. Utilisez cette option si votre réseau est destiné à accueillir des ordinateurs clients utilisant WPA et WPA2.

WPA2 Entreprise : choisissez cette option si vous configurez un réseau comprenant un serveur d’authentification et que seuls des ordinateurs clients utilisant le protocole WPA2 se connectent à ce réseau.

WEP (réseau de séc. transitionnel) : utilisez cette option si des ordinateurs compatibles WEP et compatibles WPA/WPA2 se connectent au réseau. Utilisez un mot de passe de 13 caractères exactement.

## Pour protéger votre réseau sans fil à l’aide d’un mot de passe :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique sans fil que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

4. Choisissez un système de mot de passe dans le menu local Sécurité sans fil.

5. Tapez le mot de passe que devront saisir tous les utilisateurs souhaitant se connecter à ce réseau sans fil.

Si vous sélectionnez Aucun dans le menu local Sécurité sans fil, votre réseau sans fil est alors accessible à n’importe quel utilisateur situé à portée de votre réseau.

Pour en savoir plus sur WPA Personnel et WPA Entreprise, cliquez sur un des liens ci-dessous.

### Rubriques connexes

Sécurité AirPort

Accès protégé Wi-Fi (WPA)