ホーム
索引

# 複数のコンピュータでインターネット接続を共有する

AirMac ベースステーションまたは Time Capsule では、複数のコンピュータで単一のインターネット接続を共有することができます。DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）および NAT（Network Address Translation）を使った AirMac ネットワークでは、ベースステーションまたは Time Capsule が各コンピュータに IP アドレスを割り当て、インターネット情報を転送できます。

## NAT および DHCP を入にするには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「インターネット」をクリックしてから、「インターネット接続」をクリックします。

4. 「接続共有」ポップアップメニューから「パブリック IP アドレスを共有」を選択します。

5. 「DHCP」をクリックし、「DHCP の範囲」ポップアップメニューからアドレスの範囲を選びます。デフォルトでは、10.0.1.2 ～ 10.0.1.200 が使用されます。

クライアントコンピュータに割り当てる IP アドレスの有効期間を設定したり、特定のクライアントコンピュータに特定の IP アドレスを予約するなど、その他の DHCP オプションも設定できます。

ネットワークの DHCP を使用する方法について詳しくは、下のリンクをクリックしてください。

### 関連トピック

DHCP

NAT（Network Address Translation）