Inicio
Índice

# Cómo configurar la impresión remota

Si la estación base o Time Capsule está conectada a una red Ethernet y tiene una impresora USB compatible conectada, los clientes de la red Ethernet podrán imprimir en la impresora. Esta operación se denomina impresión remota.

## Cómo activar la impresión remota:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Impresoras en la barra de herramientas y asegúrese de que la impresora está en la lista.

Seleccione “Compartir impresoras a través de WAN” para compartir la impresora a través del puerto WAN del dispositivo inalámbrico. También puede compartir la impresora a través de Internet con Bonjour.

### Temas relacionados

Impresión

Bonjour