Startsida
Index

# Ge särskilda DHCP-adresser till klientdatorer

Du kan ställa in basstationen eller Time Capsule med 802.11n så att den reserverar DHCP-adresser åt klientdatorer i AirPort-nätverket. När de klientdatorerna ansluter till nätverket ger basstationen eller Time Capsule samma DHCP-adress varje gång till de enskilda klienterna.

Basstationen eller Time Capsule måste vara inställd på att dela ut IP-adresser till klientdatorer i nätverket med DHCP innan du kan göra DHCP-reservationer.

## Så här ställer du in DHCP-reservationer:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på DHCP.

4. Klicka på lägg till-knappen (+) nedanför listan med DHCP-reservationer och följ anvisningarna på skärmen för att reservera en DHCP-adress. Du måste ha MAC-adressen till varje klientdator du reserverar en adress åt, och du måste bestämma vilken adress du vill reservera från DHCP-intervallet.

### Relaterade ämnen

DHCP