Startpagina
Index

# Netwerkverkeer naar een bepaalde computer in uw netwerk sturen

Om ervoor te zorgen dat verzoeken op de juiste manier worden doorgestuurd naar uw web-, AppleShare- of FTP-server in het netwerk, stelt u een permanent IP-adres in voor de server en geeft u koppelingsinformatie voor de inkomende poorten op in het AirPort-basisstation of de Time Capsule.

## Koppelingen voor inkomende poorten instellen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Geavanceerd' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Poortkoppeling'.

4. Klik op de knop met het plusteken (+) en kies een voorziening uit het venstermenu 'Voorziening'. (Kies bijvoorbeeld 'Bestandsdeling'.)

5. Typ het IP-adres van de server in het veld 'Privaat IP-adres'.

Als u poortkoppelingen wilt gebruiken, moet u TCP/IP handmatig configureren op de computer waarop de web-, AppleShare- of FTP-server wordt uitgevoerd.

### Verwante onderwerpen

poortkoppeling

Network Address Translation (NAT)