Início
Índice remissivo

# Como configurar opções NAT para a estação-base ou Time Capsule

Para configurar as opções de NAT (Network Address Translation) para o seu dispositivo sem fios AirPort, abra a configuração do dispositivo, clique em Internet, certifique-se de que o dispositivo está configurado para partilhar um endereço IP público no menu instantâneo “Partilha de ligação” e, por fim, clique em NAT.

## As opções NAT incluem:

- Activar host predefinido em: Um host predefinido é um computador da sua rede que está ligado à Internet e recebe todo o tráfego de entrada. Um host predefinido pode ser útil se usar um computador da sua rede AirPort para jogar em rede ou se pretender que todo o tráfego Internet passe por um único computador.

- Activar protocolo NAT de mapeamento de portas: O Protocolo de Mapeamento de Portas NAT (NAT-PMP) é um documento de trabalho do Internet Engineering Task Force (IETF), uma alternativa ao protocolo mais comum Universal Plug and Play (UPnP) implementado em muitos routers NAT. O NAT-PMP permite ao computador numa rede privada (por trás de um router NAT) configurar automaticamente o router para permitir aos clientes no exterior da rede privada contactarem esse computador.

  Este protocolo inclui um método para obter o endereço IP público de um gateway NAT, que permite ao cliente dar a conhecer este endereço IP público e o número de porta aos parceiros que desejam comunicar com ele. Este protocolo está implementado nos produtos Apple actuais, incluindo Mac OS X10.4 Tiger, produtos de ligação a redes AirPort Extreme e AirPort Express, Time Capsule e Bonjour para Windows.

Para configurar as opções NAT, a estação-base ou Time Capsule devem ser configuradas para partilhar a ligação à Internet usando DHCP e NAT.

### Tópicos relacionados

NAT (“Network Address Translation”, tradução de endereços de rede)

Mapeamento de portas