홈
인덱스

# IPv6 방화벽 사용자화하기

베이스 스테이션에서 IPv6를 지원한다면 AirPort 유틸리티를 사용하여 IPv6 방화벽 설정을 조절할 수 있습니다. 또한, AirPort 유틸리티를 사용하여 Time Capsule의 IPv6 방화벽 설정을 조절할 수도 있습니다.

## IPv6 방화벽 설정을 조절하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 조절하려는 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 고급을 클릭하고 IPv6 방화벽을 클릭하십시오.

   기본적으로 "Teredo 터널 허용" 및 "IPSec 인증 허용"이 선택되어 있습니다.

   IPv6 방화벽 외부로부터 여러분의 네트워크상에 있는 특정 장비에 대한 접근을 제공하려면, 추가(+) 버튼을 클릭하고 해당 장비에 대한 포트 및/또는 IPv6 주소를 입력하십시오.

IPv6 방화벽을 사용하려면 펌웨어 버전 7.2 이상이 설치된 AirPort Extreme 802.11n 베이스 스테이션 또는 Time Capsule이 필요합니다.

최신 베이스 스테이션 펌웨어에 대한 AirPort 지원 사이트를 참조하십시오.

### 열기

AirPort 지원 웹 사이트