Início
Índice remissivo

# Como estabelecer uma ligação remota à estação-base usando o PPP

Se estiver a usar uma interface Ethernet dupla (Snow) ou uma estação-base AirPort Extreme com modem interno, e a estação-base estiver ligada a uma tomada de telefone, pode ligar-se à estação-base a partir de um computador remoto e aceder à rede AirPort.

Ligar-se remotamente à estação-base permite-lhe ter acesso à rede AirPort, incluindo quaisquer computadores ligados a ela por Ethernet. Se a estação-base estiver ligada à Internet com um modem DSL ou de cabo, também poderá ligar-se à Internet.

## Para configurar o acesso remoto à sua estação-base:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em “Iniciar” > “Todos os programas” > “AirPort” num computador com Windows.

2. Seleccione a estação-base e clique em “Configuração manual”. Se necessário, digite a palavra-passe da estação-base.

3. Clique em “Rede”, seleccione a caixa de verificação “Activar ligação telefónica PPP” e clique em “Configurar”.

4. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe, o número de toques antes de atender e outras definições.

Uma vez que configurou a estação-base para atender as chamadas recebidas, considere a possibilidade de usar uma linha telefónica dedicada para a sua estação-base. Caso contrário, o modem da estação-base AirPort poderá desligar-se quando recebe outras chamadas na mesma linha.

Nota:se estabelecer a ligação à Internet usando o modem interno da estação-base, não pode activar a ligação telefónica PPP.