Início
Índice

# Como configurar as opções de NAT para sua estação base ou Time Capsule

Para configurar as opções de Tradução do Endereço de Rede (Network Address Translation - NAT) do seu dispositivo sem fio AirPort, abra a configuração do dispositivo, clique em Internet e certifique-se de que o dispositivo está configurado para compartilhar um endereço IP público no menu local Compartilhamento de Conexão e, em seguida, clique em NAT.

## As opções de NAT incluem:

- Ativar host padrão: um host padrão é um computador da sua rede que está exposto na Internet e que recebe todo o tráfego de entrada. Um host padrão pode ser útil se você utiliza um computador na rede AirPort para reproduzir jogos em rede ou se deseja rotear todo o tráfego da Internet através de um único computador.

- Ativar Protocolo de Mapeamento de Porta NAT: o Protocolo de Mapeamento de Porta NAT (NAT-PMP) é um Rascunho de Internet do Internet Engineering Task Force, uma alternativa ao protocolo mais comum Universal Plug and Play (UPnP) implementado em muitos roteadores NAT. O NAT-PMP permite que um computador de uma rede privada (por trás de um roteador NAT) configure automaticamente o roteador para permitir que clientes de fora da rede privada entrem em contato com esse computador.

  Inclusive, no protocolo existe um método para a recuperação do endereço IP público de um gateway NAT, permitindo a um cliente tornar esse endereço IP público e esse número de porta conhecidos a semelhantes que queiram se comunicar com ele. Esse protocolo está implementado nos atuais produtos da Apple, incluindo o Mac OS X10.4 Tiger, os produtos de rede AirPort Extreme e AirPort Express, o Time Capsule e o Bonjour para Windows.

Para configurar as opções de NAT, sua estação base ou Time Capsule precisam estar configurados para compartilhar as conexões de Internet utilizando DHCP e NAT.

### Temas relacionados

NAT (Network Address Translation

Mapeamento de porta