Inizio
Indice

# Configurare il controllo accessi RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) è un protocollo client/server che consente ai server ad accesso remoto di autenticare gli utenti wireless presenti in un database centrale, eliminando l'esigenza di mantenere le informazioni degli utenti su ciascun dispositivo del network.

Dopo avere impostato il server RADIUS (consulta la documentazione fornita con il server), apri Utility AirPort, seleziona il dispositivo wireless, quindi scegli Base AirPort > Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password. Fai clic su AirPort nella barra degli strumenti, quindi su Controllo accessi.

Sui computer con sistema operativo Mac OS X, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Sui computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

## Per utilizzare l'autenticazione RADIUS:

1. Scegli RADIUS dal menu a comparsa Controllo dell'accesso dell'indirizzo MAC.

2. Scegli Default o Alterna dal menu a comparsa Tipo RADIUS, a seconda di come è configurato il server RADIUS.

3. Inserisci l'indirizzo IP e le altre informazioni per il server RADIUS. Rivolgiti all'amministratore del server RADIUS se non sei sicuro delle informazioni da inserire.

### Argomenti correlati

RADIUS